{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["报价说明","报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价说明","index":0,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7}
["报 价 说 明"]
[]
["一、工程名称：会昌县氟盐新材料产业数字大脑项目指挥中心屋面球体雕塑分项工程"]
["二、报价依据：本工程为全费单价，响应单位需根据图纸（含施工图、效果图）、施工范围、工程量清单进行报价。"]
["三、分包商在接到询价文件后，必须仔细计算工程量，核对发包人发出的清单内的工程项目是否正确、列项是否齐全。核对有异的，分包商人应对采购人发出书面的疑问。如发包人未予以回复，分包商人应自行在清单“错漏项补充如下(自行增减)”栏内自行对工程量进行修正及补充漏项。如分包商未在清单“错漏项补充如下(自行增减)”栏内自行对工程量进行修正及补充列项，视为清单内工程量与图纸无差异、未单独列项的项目费用都已全部包含在全费单价中。"]
["四、该全费单价包括但不限于：人工费、材料费、辅料费、机械费、运输费、安装费、水电费、施工用水电接驳费、原材料检测费、安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、赶工措施费、设备材料安装及成品保护费、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、特殊工艺增加费、规费、管理费、利润、各种税费及风险费等分包商为完成合同约定承包范围所需的全部费用。"]
["五、分包商的投标文件须附上本报价要求，并加盖公章。"]

{"sheet":"报价单","index":1,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[11,0,11,9],[15,0,15,9]]}
["附件二："]
["指挥中心屋面球体雕塑分项工程报价清单"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","暂定工程量","全费单价（元）",null,null,"全费合价（元）","备注"]
[{"$nulls":5},"其中：材料费","其中：制作、安装费（含运输）","合计"]
[{"$nulls":4},"A","B","C","D=B+C","C=A*D"]
[1,"钢网架","1.钢材品种、规格：Q235B、钢柱380*380*14*12钢梁160*160*6*6、100*100*5*5、预埋件制作安装;\n2.网架节点形式连接方式：焊接;焊接应采用E43焊条;\n3.网架跨度、安装高度：16m;\n4.探伤要求：满足设计要求;\n5.防火要求：防火类别为丙类,耐火等级为二级,耐火时间柱2.5h,梁1.5h;\n6.除锈方式：喷砂除锈Sa2;\n7.油漆：涂环氧富锌底漆两道,云铁中间漆一道、聚氨酯漆面漆两道;                       8、满足设计要求，具体做法详见设计图纸                          ","t",76.668]
[2,"幕墙","1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板;\n2.含铝合金型材、防水、配件;\n3.满足设计要求，具体做法详见设计图纸                             ","m²",768.11]
[3,"双曲夹胶玻璃","1.浅蓝灰10+1.52PVB+10双曲夹胶玻璃\n2.含铝合金型材、防水、配件;\n3.满足设计要求，具体做法详见设计图纸                           ","m²",45]
[4,"大型机械设备进出场及安拆","起重机或吊车等大型机械的进出场及安拆","项",1]
[5,"脚手架","钢管脚手架双排（内外脚手架）","m2",803.84]
[6,"合计金额",null,"元"]
["错漏项补充"]
[]
[]
[]
["响应单价含税（综合报价），工程量按实结算，需提供增值税专用发票  "]